**2025年含山县残疾人联合会基本辅助器具采购项目**

**项目编号：AHYC-2025-033**

**采**

**购**

**文**

**件**

**采购单位：含山县残疾人联合会**

**采购代理机构：安徽熠成城市规划设计有限公司**

 **日 期：2025年8月**

第一章 2025年含山县残疾人联合会基本辅助器具采购项目采购公告

受含山县残疾人联合会的委托，安徽熠成城市规划设计有限公司就2025年含山县残疾人联合会基本辅助器具采购项目织采购，欢迎符合规定条件的国内供应商参加。

一、采购项目名称及内容

项目编号：AHYC-2025-033

项目名称：2025年含山县残疾人联合会基本辅助器具采购项目

项目单位：含山县残疾人联合会

项目预算：14.672万元

最高限价：14.672万元

项目工作内容：采购电动轮椅15台，功能轮椅120台，高靠背轮椅30台等。具体内容详见采购文件。

合同履行期限：15日历天

本项目是否接受联合体：否

二、供应商资格

1.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

2.本项目的特定资格要求：无

3.供应商不得存在以下不良信用记录情形之一：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（5）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。

三、获取采购文件的方式：

1.供应商于本采购公告发布之日起至2025年8月28日11:00时（即报名截止时间），自行下载采购文件。

2.采购文件获取：见采购公告附件

四、相关时间和地点的规定：

1.开标时间：2025年8月28日15时00分

2.开标地点：安徽熠成城市规划设计有限公司开标会议室（含山县太湖山路西侧凤凰城南区6号楼110商铺）。

3.响应文件递交截止时间：2025年8月28日11:00分

4.响应文件递交地点：供应商需将密封的响应文件送达或快递至安徽熠成城市规划设计有限公司开标会议室（邮寄地址：含山县太湖山路西侧凤凰城南区6号楼110商铺）。注：纸质版投标文件（一正两副，并且用档案袋将投标文件密封）

五、评审方法：最低价评标法

成交价=评审合格的最低投标报价

六、代理服务费

结束后确认成交人，成交人按含山县含财采购字〔2018〕184号文件交纳招标代理服务费，成交人不能按要求缴纳招标代理服务费的，视为放弃成交结果。

七、联系方式

项目单位：含山县残疾人联合会

地址：含山县华阳东路43号含山县残疾人联合会

联系方式：程晨 0555-4371697

采购代理机构：安徽熠成城市规划设计有限公司

地址：含山县太湖山路西侧凤凰城南区6#幢110-1

 联系方式：陈燕 晏玲玲 0555-4884889 18298201258

第二章 采购需求

**一、货物清单及参数要求：**

**（一）采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 最高投标单价限价（元） | 基础质保期 |
| 1 | 电动轮椅（后背印制logo） | 1.产品应符合 GB/T 12996-2024《电动轮椅车》国家标准；2.室内使用，车架材质为铝合金或钢管材质，铝合金表面烤漆或氧化处理，钢表面喷涂处理，抗锈能力强；直径≥22mm、壁厚≥2.0mm，3.双侧扶手可掀，方便使用者移位；轮胎为加厚耐磨轮，减震性能好；配置双侧防后倾装置；电动刹车、手动刹车双重防护；4.使用大品牌锂电池或铅酸电池，满电行驶≥20公里（水平路面）。5.坐宽：≧43cm，坐深：≧43cm；6.承重≥100kg。（轮椅后背印制民生实事logo及“含山县残联”字样，30\*30cm）注：该产品根据采购方需求分批供货 | 15台 |  |  | 2500元 | 3年 |
| 2 | 功能轮椅（后背印制logo） | 1.产品应符合 GB/T 13800-2021《手动轮椅车》国家标准； 2.手驱动后轮；3.车架材质采用高强度铝合金或钢管材质，钢管直径≥22mm、壁厚≥1.2mm，铝合金直径≥22mm、壁厚≥2.0mm，铝合金表面烤漆或氧化处理，钢表面喷涂处理，可折叠，配置双侧防后倾装置，扶手可上翻拆卸，脚踏板支架可拆卸，配置安全带及足跟带；4.坐宽：≧43cm，坐深：≧43cm；5.具有手动刹车和肘节式刹车功能；6.轮胎：辐条轮；7.承重≥100kg。（轮椅后背印制民生实事logo及“含山县残联”字样，30\*30cm） | 120台 |  |  | 550元 | 3年 |
| 3 | 高靠背轮椅（后背印制logo） | 1. 车架：车架材质采用高强度铝合金或钢管材质，钢管直径≥22mm、壁厚≥1.2mm，铝合金直径≥22mm、壁厚≥2.0mm，铝合金表面烤漆或氧化处理，钢表面喷涂处理，可折叠；
2. 轮胎：辐条轮

3.前轮：≥7 寸实心前轮；4.后轮：≥24 寸实心胎；配置高强度双波浪轮圈，采用防滑性设计；5.刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车；后把配置带刹车功能的手联动刹车；6.座靠垫：可拆高靠背，可全躺可半躺；采用皮革缝纫成型座垫，质地柔软、抗拉强度高；U 型坐便孔，带有便盆。7.扶手：采用活动拆装式扶手，拆卸方便；8.护板：选用 PP 塑料护板或不锈钢护板；9.腿托：脚踏支架角度可调，抬高的角度可与座面达；180°，并有重力自锁装置，腿托为软质材料；配置脚踏板高度可调；10.安全带：座位配有安全带；11.规格：坐宽≥46cm，坐垫高≥50cm，坐深≥42cm，扶手到坐垫高≥20cm，轮椅总宽≥68cm，轮椅总高≥125cm，折叠后宽度≥39cm；12.承重：≥100kg。（轮椅后背印制民生实事logo及“含山县残联”字样，30\*30cm） | 30台 |  |  | 800元 | 3年 |
| 4 | 坐便椅 | 1.产品应符合 GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准和相关企业标准；2.坐便椅四脚配有伸缩管，可供用户随意调节适用高度；3.四脚都套有耐磨防滑胶脚，让用户用得放心；4.桶托与厕桶配合顺畅，方便用户灵活安装和抽出厕桶；5.座位宽度≥46cm，座位深度≥41cm，靠背高度≥36cm，6.椅架： 优质高碳钢管焊接而成，抗冲击，韧性强，承重高，钢管规格Φ22.2\*1.2mm；承重量≥100kg；7.坐便器：厕板马桶均采用工程塑料。厕板为两层吹塑而成，强度好，触感舒适，易清洁。8.桶：直径≥26CM，圆形加厚PVC光面桶，无味防裂。 | 20台 |  |  | 240元 | 3年 |
| 6 | 洗浴椅 | 1.主体材质为高强度铝合金管材，管的厚度≥1.2mm，铝合金表面烤漆或氧化处理，采用交叉螺丝安装方式设计，椅座和座背材质均为高强度工程塑料，表面防滑，环保且容易清洗；2.有安全扶手设计，支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；3.承重≥100kg。 | 10台 |  |  | 180元 | 3年 |
| 7 | 四脚拐杖 | 1.高度：60-83CM  10档可调节；底座尺寸：15CM\*20.5CM 净重：0.75KG2.以GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器技术要求和试验方法 第4部分：三脚或多脚手杖》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下：2.1）主架：上支采用6061T6高强度铝合金材质，管径：22.2MM，管壁厚度：1.2MM，下支底座采用高碳钢材质，壁厚1.2MM，表面喷粉处理，底盘焊点加固处理。上下支连接处采用全铝合金坚固件，防滑防晃。整体高度十档可调节，适应不同身高人士。2.2）握把：PVC握把，表面有龟裂纹，防止打滑，手柄内置钢柱，永不断裂。 | 50个 |  |  | 50元 | 1年 |
| 8 | 单脚手杖 | 1.产品应符合GB/T19545.4-2008 《单臂操作助行器具要求和试验方法第4部分：三脚或多脚手杖》国家标准；2.主体材质为高强度铝合金，铝合金表面烤漆或氧化处理。防滑手柄，支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；表面应精光，光滑，无啃头、刨痕、横茬、逆纹、沟纹和机械损伤，手感应无毛刺；3.高度≥65cm，高度、握把可调节；4.配备 2 个备用防滑支脚垫；5.承重≥100kg； | 30个 |  |  | 24元 | 1年 |
| 9 | 不锈钢腋拐 | 1.尺寸：大号腋拐：134-154CM可调节，净重：1.88KG每副，适合1.79-1.9M身高人士；中号腋拐：113-134CM可调节；净重：1.74KG每副，适合1.54-1.79M身高人士；小号腋拐：93-114CM可调节；净重：1.62KG每副，适合1.35-1.53M身高人士；2.以 GB/T 19545.2-2009《单臂操作助行器要求和试验方法第 2 部分：腋拐》国家标准，作为设计生产的参照标准，其结构特点如下：2.1）主架：采用不锈钢材质，脚管和握把可调高低，主管管壁厚度1.2MM， 脚管和伸缩管管壁厚度1.2MM；2.2）腋托和手托：采用加厚TPR材质，防滑、防过敏，舒适，无异味；2.3）脚垫：加厚加大橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑。 | 30副（大号腋拐：10副；中号腋拐：10副；小号腋拐：10副） |  |  | 100元 | 1年 |
| 10 | 盲杖 | 1.产品应符合 GB 16930.1-2014《盲杖 第 1 部分：安全色标志》和 GB/T 16930.2-2021《盲杖第2部分：性能要求和试验方法》国家标准；2.颜色：红白颜色；3.杆身外表具有反光膜覆盖，夜间行走遇有车灯照射，杆身会自然警示反光；4.杆身伸长长度尺寸（mm）：1200≤L≤1500，收缩后长度＜300，伸缩节数：≥7 节；5.一拉伸长，一键收合，一键调高低，简单快捷，操作简单；6.手柄材质：环保材料，无毒、无害、无异味、不吸水、不褪色、易于清洗、防滑、绝缘；结构设计应适合盲杖使用中正确握持，不易从手中滑落；手柄上端应装有腕带；7.每只盲杖配有独立包装袋。 | 20个 |  |  | 120元 | 1年 |
| 11 | 防抖餐具套装 | 1. 包括指环固定筷、指环固定勺、防洒碗；
2. 适用于有精细功能障碍的肢体残疾人；
3. 指环固定筷其结构特点如下：

3.1指环固定筷尺寸：22\*6.5\*3.5cm；3.2指环固定筷筷体/筷头材质：ABS/食品级PC；3.3指环固定筷指环固定，不易脱落；内置弹簧，可自动张开。1. 指环固定勺其结构特点如下：

4.1指环固定勺长约24.5cm；4.2指环固定勺材质为ABS+304不锈钢；4.3方便拆卸，手柄中空，可增加配重；指环；固定，方便抓握；勺头可360度任意旋转。1. 防洒碗其结构特点如下：

5.1防洒碗尺寸为12.5\*8cm；5.2防洒碗材质为食品级PP，硅胶；5.3采用分体设计，吸盘可拆卸；高护挡设计防止食物洒出。 | 10套 |  |  | 150元 | 3年 |
| 12 | 穿鞋、穿袜辅具 | 1.鞋拔和穿袜器，手握部分防滑材料，摩擦力好；2.穿袜器塑料部分对人体无害，牵引绳牢固不易折断；3.能提供至少两种大小型号。 | 10套 |  |  | 100元 | 2年 |
| 13 | 手摇护理床 | 1.材质：优质冷轧钢板一体冲压成型（带透气孔），床头、尾板采用 ABS 高级工程塑料。使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺；2.规格：200\*90\*50cm；3.配折叠式护栏，不锈钢立柱，结实耐用；4.脚轮带独立刹车功能、抗磨、转动灵活，无噪声；5.配有大小合适的床垫，优质海绵，防水面料，可拆卸易清洗；6.背部上升≥80°，腿部上升≥20°；7.承重≥200kg。 | 1件 |  |  | 1500元 | 3年 |
|  | 合计 |  | 346件 |  |  |  |  |

备注：

1.所报价格须包含材料费、运输，以及利润、税金、代理服务费和在采购人指定地点交货、助材费、安装费等所产生的一切费用。

2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某产品的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于采购文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

3.踏勘现场：采购人不组织统一踏勘现场的活动供应商经采购人同意后自行踏勘现场。如供应商不踏勘现场或踏勘现场不仔细，所造成的一切后果由应商自行承担。

**（二）商务要求**

1.所有采购的材料须为全新的、未使用过正品材料。提交货物的技术参数和配置应与采购文件的要求及其报价文件的技术响应表（如果被询价小组接受的话）相一致。若采购文件及报价文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

1.所有货物必须符合国家相关强制性要求。

2.技术支持

3.成交人应向采购人提供全方位及时有效的技术支持和服务。

3.1成交人负责本项目供货及安装工作。

4.质保及售后服务：

4.1、供应商对所投货物至少提供 年【**详见采购清单**】的免费质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在投标总报价中。在质保期间，因材料和生产不良而产生的损坏，供应商应包修、包换、包退。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于报价文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

4.2、成交人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3、售后服务响应时间：如货物出现质量问题，电话响应无法解决，成交人必须在接到报修电话24小时内到达现场，72小时内解决问题。免费质保期内如货物出现质量问题，成交人负责免费修复，对于无法修复的情况，成交人负责免费更换。

4.4、以上售后服务要求需体现在售后服务承诺书上。

5.供货地点：采购人指定地点。

6.供货及安装期：合同签订之日起15日内完成供货安装工作。

7.验收：

7.1、采购人和相关部门按照采购文件和报价文件承诺进行验收。采购文件没有规定和报价文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

7.2货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等， 涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书（如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由供应商提供的必要文件。

7.3、采购人对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，成交人应及时进行整改，最终验收合格后，采购人向成交人签发最终验收证明。

7.4、在成交货物全部交付完成后，采购人有权将每种货物随机抽样送省级（含）以上相关检验机构检验。检验合格，费用由采购人支付。如检验不合格，费用由成交人支付，采购人将此批货物全部封存并要求成交人重新供货。成交人全部重新交付完毕后，采购人再从中随机抽样送省级（含）以上相关检验机构检验，检验费用由成交人支付，如仍不合格，采购人将拒收并终止相应的合同，有权单方面解除合同，并报请政府采购监管部门对成交人进行处理，由此造成的一切后果由成交人承担。

8.付款方式：验收合格后一次性付清。

采购人应当在项目完成且收到投标人验收申请后5个工作日内组织开展履约验收，在收到发票后及时将资金支付到合同约定的投标人账户，原则上不得晚于7个工作日；

1. 采购合同

含山县残疾人联合会（以下简称“甲方”）

和 （以下简称“乙方”），按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙 方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.合同文件

1.1下列文件是构成本合同不可分割的部分（同一单位发出的文件内容如有 抵触，以后形成的文件为准）：

①采购文件（项目名称：2025年含山县残疾人联合会基本辅助器具采购项目，项目编号： ）

②乙方的响应文件

③附件：安徽熠成城市规划设计有限公司在招标期间发布的所有补充通知； 乙方在评审答疑时及投标有效期内补充的所有书面文件；乙方投标时随同响应文 件一起递送的资料及附图；安徽熠成城市规划设计有限公司发出的成交通知书； 双方澄清、确认共同签字、盖章的补充文件。

1.2甲方采购文件、乙方响应文件、成交通知书均作为本合同附件，与本合 同具有同等法律效力。在实际履行过程中，本合同及各附件的适用顺序如下：

①各附件规定有抵触，但本合同有规定的，按本合同执行；

②各附件有抵触的，且本合同没有规定的，按甲方中标文件执行；

③甲方采购文件未规定的，按乙方响应文件执行。

2.合同范围和条件：本合同的范围和条件应与响应文件的规定相一致。

3.合同标的

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 货物制造商 | 数量/单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 合同总金额 合同总金额为： 元（大写： 人民币 ）。
2. 付款方式 ：验收合格后一次性付清。

 采购人应当在项目完成且收到投标人验收申请后5个工作日内组织开展履约验收，在收到发票后及时将资金支付到合同约定的投标人账户，原则上不得晚于7个工作日；

6.履行服务时间（期限）、供货地点、质保期

履行服务时间（期限）：自合同签订之日起 日内供货安装调试完毕。

供货地点：含山县（采购人指定地点）。

质保期：所供货物提供 年的质保服务（自甲方验收合格之日起计算）。 乙方保证所供货物和服务完全符合本合同规定的规格、性能，货物和服务质量及 要求满足相关标准。

7.包装和标记

7.1 乙方交付的所有合同标的应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据 合同标的的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以 确保合同标的安全无损地送达交货地点。

7.2 若合同标的采用集装箱装运的，乙方应在每件包装箱相对的二个侧面 上，用不褪色的油漆以醒目的中文做出相应标记。乙方应根据合同标的的不同特 性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上用中文标记“勿倒置”、 “小心轻放”“防潮”等标志和“重心”等装卸搬运时适用的通用图案，以利 于装卸和搬运。

7.3 下列资料包装在合同标的的包装箱中：（1）装箱单；（2）合同标的数 量和质量合格证书、保修证书；（3）产品使用说明书及其它必要的技术资料。

7.4 凡由于乙方对合同标的包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同标 的装箱前保管不良，致使合同标的遭到损坏或丢失，乙方应负责修理或更换，并 承担由此给甲方造成的一切损失。

8.质量标准和检验方式

8.1 乙方应保证提供给甲方的合同标的是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用符合要求的工艺和材料制造而成的，并完全满足本项目招标文件规 定的质量、性能和规格的要求。

8.2 乙方提供给甲方的合同标的应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质 量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同标的的技术规范应与本项目招标文件中 投标货物清单、质量要求和供货部分中的规定及投标文件中投标货物技术规范偏 离表（如果被采购人接受）相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中华人民共 和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及乙方工 厂相关标准及相应的技术规范中之较高者。

8.3 乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、 环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来 源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准 为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合 法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文 文本。

8.4 乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿 命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同标的的设计、工艺或材料的缺陷而 发生的任何故障负责。

8.5 合同标的交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的 检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件。若检验时发现货物数量不足、 规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损 伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。

8.6 乙方保证向甲方提供的技术资料均是清晰的、正确的、完整的，且除原 设备提供的英文技术文档以外，其他文档应提供中文版本。

8.7 本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起的涉 及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的 任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及 保险、税、费等，均应当由乙方承担。

8.8 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质 量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：甲方组织对乙方履约情况的验收，并 出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并 出具意见，验收结果应当向社会公告。

8.9 甲方应当在项目完成且收到乙方验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。

9.技术服务和保修责任

9.1 若厂家规定的保修期或合同标的主要部件的保修期长于本合同保修期， 应适用其保修期。（在本次招标文件所规定的期限中，若有不同期限自动适用其 中期限较长者）。虽有该期限的约定，但：仅为兜底约定；乙方承诺，本合同项下标的的质保期或与质量相关的其他期限均自按照本合同约定的方式完成最终验 收并由甲方签署货物最终验收单之日起算；本合同甲方、乙方特别约定对本合 同项下货物的包退、包换、包修、负责保修等期限，应当在约定质量保证期限、 约定使用寿命、甲方在招标时所要求的期限或行业认可的平均使用寿命、国家部委以上文件所规定的强制适用的期限等不同的期限中，自动适用其中最长的期限；若各方对该期限不能达成一致的确认则应当通过本合同中所约定的解决争议的方式裁决相关期限。

9.2 乙方保证在合同标的出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要 求后按规定时间内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后 规定时间内派员至甲方维修和提供现场指导。如乙方在接到甲方提出的技术服务 要求或维修通知后的规定时间内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服 务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同标的进行维修或提供技术服务， 由此产生的一切费用由乙方承担。

9.3 如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方 人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本 合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

9.4 如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错 误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同标的不能达到合同规定的指标 和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和 技术性能达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引 起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

9.5在合同标的质保期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成本 合同标的不得不停止运行，货物保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如 因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

9.6 在合同标的保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务， 甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保 证在合同标的使用期内以不高于本合同标的、相关配件及服务的价格，并且不差 于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

9.7 在合同标的保修期届满后，如果因合同标的硬件或软件的固有缺陷和瑕 疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持、远程支持 并在规定时间内到达现场，迅速排除货物故障。

10.知识产权乙方保证，乙方依据本合同提供的标的及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

11.违约责任

11.1 甲方无正当理由拒付合同款的（或因甲方原因导致终止合同的），甲方 应向乙方支付合同总金额 5%的违约金。因甲方原因导致变更、终止合同的，甲方应按照乙方实际损失情况予以赔偿或补偿。

11.2 甲方延期返还履约保证金或延期支付合同款（不可抗力除外），应向乙方偿付延期款项的违约金，金额每日按逾期款金额的万分之三计算。

11.3 乙方实施下列行为之一的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿 损失。经甲方同意继续履行合同的，甲方可从应支付给乙方的合同款中获得经济 上的赔偿金，其标准为每逾期一天，按合同总金额的万分之三计算。

（1）乙方未按合同约定的时间供货或安装完毕；

（2）乙方送交的货物或服务验收不合格，或验收后出现质量问题。

11.4 因乙方违反本合同给甲方或用户造成损失时，及/或因乙方产品及/或 其性能缺陷、质量缺陷等问题，包括其直接或由代理商包修、修理、维护、保养 等，引起甲方的任何损失，及引起甲方给第三方造成损害，甲方、用户、受损失 的第三方均有权直接要求乙方及其代理商赔偿全部及/或任何相关的经济损失， 乙方承诺将不予推卸地、及时地、直接地承担全部及/或任何相关的损失的赔偿 责任，包括第三方的相关的全部及/或任何损失的赔偿责任。

11.5 如果乙方不履行售后服务承诺，乙方应向甲方支付合同总金额 5%的违 约金。

11.6 上述违约金、赔偿金不能补偿对方损失时，双方有权向对方追索实际 损失的赔偿金。

11.7 由于不可抗力原因使乙方延迟建设，或者由于不可抗力原因影响甲方 履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

12.其他约定

12.1 乙方应自觉接受甲方及有关部门对安装过程的全程监督，所有货物及 安装材料进场后，都应经过甲方及有关部门的认可；所有隐蔽工序在覆盖前，都应经甲方或有关部门的验收认可。

12.2 履约保证金

（1）采购文件要求乙方提交履约保证金的，甲方确认乙方在合同签订前已 按照采购文件规定交纳了履约保证金。

（2）履约保证金金额：□免收，合同金额的 %，□定额收取：人民币

（3）履约保证金缴纳方式：□转账/电汇□支票□汇票□本票□保函

（4）如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

（5）履约保证金退还：项目验收合格结束后及时退还。

13.未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

14.争议的解决方式：与本合同有关的一切争议，甲方和乙方双方应通过友 好协商解决，如协商仍不能解决，双方同意提交马鞍山仲裁委员会进行裁决。

15.合同一式6份，在甲乙双方签字、盖章后生效。甲方3份、乙方 份。

甲方（章）：

 法定代表人： 委托代理人：

签订日期： 年 月 日

乙方（章）：

法定代表人： 委托代理人 ： 签订日期： 年 月 日

第四章 响应文件的要求

一、响应文件的递交

1.1供应商应按照采购文件规定并由法定代表人或其委托代理人递交响应文件。（供应商应在响应文件中，提供签字人为供应商法定代表人或其委托代理人的证明材料：法定代表人身份证明或其授权委托书）。

1.2供应商法定代表人或其委托代理人递交响应文件时，应向采购代理机构提供居民身份证原件核验。

1.3供应商法定代表人或其委托代理人递交响应文件时，出现下列情形之一时，响应文件不予接收：

1.3.1在采购文件规定的截止时间之后递交响应文件的；

1.3.2响应文件未按采购文件规定密封的；

响应文件的正本和所有副本应密封，并注明项目名称、项目编号、供应商名称和地址，以及“请勿在 年 月 日 时之前启封”的字样。信封外封须加盖供应商公章或者法定代表人（或其委托代理人）签章。

二、开标

采购人将在规定的时间、地点组织开标。供应商自行决定是否参加开标会。

三、响应文件构成：（格式见附件）

**一、报价一览表 ，二、报价函 ， 三、服务报价表 ， 四、对采购内容及总体要求的响应，五、对合同条款的响应，六、服务方案，七、法定代表人身份证明及授权委托书，八、各类资质证书及其他重要资料（上述资料均需扫描或者复印件后加盖供应商公章）**

**2.响应文件1正2副。**

第五章 评审

一、评审原则：

1.评标委员会根据符合采购文件要求，质量和服务**相等且报价最低的**原则，按照供应商报价从低到高的顺序向采购人推荐成交候选供应商；超预算金额的供应商，不得推荐为成交候选供应商。

2.如果经评审实质性响应了本采购文件供应商最低报价出现两家或两家以上相同者，则通过摇号决定成交候选供应商排序。

3.本项目评标委员会成员共3人：采购人代表一人，评标专家二人。

附件：响应文件格式

正本

**项目名称：2025年含山县残疾人联合会基本辅助器具采购项目**

**项目编号：AHYC-2025-033**

**投**

**标**

**文**

**件**

**供应商名称（盖章）：**

**日 期： 2025年 月 日**

**目 录**

**一、报价一览表………………………………………………（）**

**二、报价函……………………………………………………（）**

**三、服务报价表…………………………………………（）**

**四、对采购内容及总体要求的响应…………………………（）**

五、对合同条款的响应………………………………………（）

六、服务方案……………………………………………………（）

**七、法定代表人身份证明及授权委托书……………………（）**

**八、各类资质证书及其他重要资料…………………………（）**

**一、报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2025年含山县残疾人联合会基本辅助器具采购项目 |
| 项目编号 | AHYC-2025-033 |
| 供应商名称 |  |
| 采购需求及相关要求 | 响应采购文件要求 |
| 付款方式 | 响应采购文件要求 |
| 服务期 | 响应采购文件要求 |
| 总报价（元） | 大写： 元 小写： 元  |

**注：1、报价一览表与响应文件明细不一致的，以报价一览表为准。**

供应商盖章：

#  日期：2025年 月 日

二、报价函

致：（采购人） 含山县残疾人联合会 ：

（代理机构） 安徽熠成城市规划设计有限公司 ：

根据贵方2025年含山县残疾人联合会基本辅助器具采购项目（项目编号：AHYC-2025-033）采购文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

1.我方愿按照采购文件中的要求进行报价，提供2025年含山县残疾人联合会基本辅助器具采购项目及一切相关服务。

2.本次总报价包含了验收合格交付使用前的全部费用，包含了本次采购要求的全部内容和费用。包含所有价内价外税金、合理利润等。

3.我方如果成交，保证做到以下承诺：

（1）保证用户在使用我方服务或其任何一部分时不受到第三方提出侵犯专利权等的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

（2）在采购人支付费用前，向采购人提供由我方开具的正规发票。

（3）严格按照采购文件中的响应情况履约，否则我方承担由此引发的一切后果。

4.对于接触到的采购人相关信息负有保密义务，不向他人透露。

5.服务内容：

（1）我方保证做到采购人至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

（2）我方完全配合采购人完成该项目，按采购人要求，提供专业的服务团队。

（3）采购人有权直接与我方联系，要求我方上门服务，我方不以任何借口推脱。

6.我方保证服务达到采购文件要求的所有采购内容及总体要求。

7.我方保证对采购文件有任何质疑，都必须在规定时间内提出，逾期不针对采购文件提出任何质疑和投诉。

8.我方保证有关人员都依法持有相应的资格证书。由于服务不当导致相关人员受到伤害的，我方承担全部责任。

9.采购人如需考察我方，我方给予积极配合。

**10.我方本次参与所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供有关的资质证书及其他资料的原件。如有虚假或不实之处，我方承担由此造成的一切后果**。

供应商（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：2025年 月 日

# 服务报价表

项目名称：2025年含山县残疾人联合会基本辅助器具采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 最高投标单价限价（元） | 基础质保期 |
| 1 | 电动轮椅（后背印制logo） | 1.产品应符合 GB/T 12996-2024《电动轮椅车》国家标准；2.室内使用，车架材质为铝合金或钢管材质，铝合金表面烤漆或氧化处理，钢表面喷涂处理，抗锈能力强；直径≥22mm、壁厚≥2.0mm，3.双侧扶手可掀，方便使用者移位；轮胎为加厚耐磨轮，减震性能好；配置双侧防后倾装置；电动刹车、手动刹车双重防护；4.使用大品牌锂电池或铅酸电池，满电行驶≥20公里（水平路面）。5.坐宽：≧43cm，坐深：≧43cm；6.承重≥100kg。（轮椅后背印制民生实事logo及“含山县残联”字样，30\*30cm）注：该产品根据采购方需求分批供货 | 15台 |  |  | 2500元 | 3年 |
| 2 | 功能轮椅（后背印制logo） | 1.产品应符合 GB/T 13800-2021《手动轮椅车》国家标准； 2.手驱动后轮；3.车架材质采用高强度铝合金或钢管材质，钢管直径≥22mm、壁厚≥1.2mm，铝合金直径≥22mm、壁厚≥2.0mm，铝合金表面烤漆或氧化处理，钢表面喷涂处理，可折叠，配置双侧防后倾装置，扶手可上翻拆卸，脚踏板支架可拆卸，配置安全带及足跟带；4.坐宽：≧43cm，坐深：≧43cm；5.具有手动刹车和肘节式刹车功能；6.轮胎：辐条轮；7.承重≥100kg。（轮椅后背印制民生实事logo及“含山县残联”字样，30\*30cm） | 120台 |  |  | 550元 | 3年 |
| 3 | 高靠背轮椅（后背印制logo） | 1. 车架：车架材质采用高强度铝合金或钢管材质，钢管直径≥22mm、壁厚≥1.2mm，铝合金直径≥22mm、壁厚≥2.0mm，铝合金表面烤漆或氧化处理，钢表面喷涂处理，可折叠；
2. 轮胎：辐条轮

3.前轮：≥7 寸实心前轮；4.后轮：≥24 寸实心胎；配置高强度双波浪轮圈，采用防滑性设计；5.刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车；后把配置带刹车功能的手联动刹车；6.座靠垫：可拆高靠背，可全躺可半躺；采用皮革缝纫成型座垫，质地柔软、抗拉强度高；U 型坐便孔，带有便盆。7.扶手：采用活动拆装式扶手，拆卸方便；8.护板：选用 PP 塑料护板或不锈钢护板；9.腿托：脚踏支架角度可调，抬高的角度可与座面达；180°，并有重力自锁装置，腿托为软质材料；配置脚踏板高度可调；10.安全带：座位配有安全带；11.规格：坐宽≥46cm，坐垫高≥50cm，坐深≥42cm，扶手到坐垫高≥20cm，轮椅总宽≥68cm，轮椅总高≥125cm，折叠后宽度≥39cm；12.承重：≥100kg。（轮椅后背印制民生实事logo及“含山县残联”字样，30\*30cm） | 30台 |  |  | 800元 | 3年 |
| 4 | 坐便椅 | 1.产品应符合 GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准和相关企业标准；2.坐便椅四脚配有伸缩管，可供用户随意调节适用高度；3.四脚都套有耐磨防滑胶脚，让用户用得放心；4.桶托与厕桶配合顺畅，方便用户灵活安装和抽出厕桶；5.座位宽度≥46cm，座位深度≥41cm，靠背高度≥36cm，6.椅架： 优质高碳钢管焊接而成，抗冲击，韧性强，承重高，钢管规格Φ22.2\*1.2mm；承重量≥100kg；7.坐便器：厕板马桶均采用工程塑料。厕板为两层吹塑而成，强度好，触感舒适，易清洁。8.桶：直径≥26CM，圆形加厚PVC光面桶，无味防裂。 | 20台 |  |  | 240元 | 3年 |
| 6 | 洗浴椅 | 1.主体材质为高强度铝合金管材，管的厚度≥1.2mm，铝合金表面烤漆或氧化处理，采用交叉螺丝安装方式设计，椅座和座背材质均为高强度工程塑料，表面防滑，环保且容易清洗；2.有安全扶手设计，支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；3.承重≥100kg。 | 10台 |  |  | 180元 | 3年 |
| 7 | 四脚拐杖 | 1.高度：60-83CM  10档可调节；底座尺寸：15CM\*20.5CM 净重：0.75KG2.以GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器技术要求和试验方法 第4部分：三脚或多脚手杖》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下：2.1）主架：上支采用6061T6高强度铝合金材质，管径：22.2MM，管壁厚度：1.2MM，下支底座采用高碳钢材质，壁厚1.2MM，表面喷粉处理，底盘焊点加固处理。上下支连接处采用全铝合金坚固件，防滑防晃。整体高度十档可调节，适应不同身高人士。2.2）握把：PVC握把，表面有龟裂纹，防止打滑，手柄内置钢柱，永不断裂。 | 50个 |  |  | 50元 | 1年 |
| 8 | 单脚手杖 | 1.产品应符合GB/T19545.4-2008 《单臂操作助行器具要求和试验方法第4部分：三脚或多脚手杖》国家标准；2.主体材质为高强度铝合金，铝合金表面烤漆或氧化处理。防滑手柄，支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；表面应精光，光滑，无啃头、刨痕、横茬、逆纹、沟纹和机械损伤，手感应无毛刺；3.高度≥65cm，高度、握把可调节；4.配备 2 个备用防滑支脚垫；5.承重≥100kg； | 30个 |  |  | 24元 | 1年 |
| 9 | 不锈钢腋拐 | 1.尺寸：大号腋拐：134-154CM可调节，净重：1.88KG每副，适合1.79-1.9M身高人士；中号腋拐：113-134CM可调节；净重：1.74KG每副，适合1.54-1.79M身高人士；小号腋拐：93-114CM可调节；净重：1.62KG每副，适合1.35-1.53M身高人士；2.以 GB/T 19545.2-2009《单臂操作助行器要求和试验方法第 2 部分：腋拐》国家标准，作为设计生产的参照标准，其结构特点如下：2.1）主架：采用不锈钢材质，脚管和握把可调高低，主管管壁厚度1.2MM， 脚管和伸缩管管壁厚度1.2MM；2.2）腋托和手托：采用加厚TPR材质，防滑、防过敏，舒适，无异味；2.3）脚垫：加厚加大橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑。 | 30副（大号腋拐：10副；中号腋拐：10副；小号腋拐：10副） |  |  | 100元 | 1年 |
| 10 | 盲杖 | 1.产品应符合 GB 16930.1-2014《盲杖 第 1 部分：安全色标志》和 GB/T 16930.2-2021《盲杖第2部分：性能要求和试验方法》国家标准；2.颜色：红白颜色；3.杆身外表具有反光膜覆盖，夜间行走遇有车灯照射，杆身会自然警示反光；4.杆身伸长长度尺寸（mm）：1200≤L≤1500，收缩后长度＜300，伸缩节数：≥7 节；5.一拉伸长，一键收合，一键调高低，简单快捷，操作简单；6.手柄材质：环保材料，无毒、无害、无异味、不吸水、不褪色、易于清洗、防滑、绝缘；结构设计应适合盲杖使用中正确握持，不易从手中滑落；手柄上端应装有腕带；7.每只盲杖配有独立包装袋。 | 20个 |  |  | 120元 | 1年 |
| 11 | 防抖餐具套装 | 1. 包括指环固定筷、指环固定勺、防洒碗；
2. 适用于有精细功能障碍的肢体残疾人；
3. 指环固定筷其结构特点如下：

3.1指环固定筷尺寸：22\*6.5\*3.5cm；3.2指环固定筷筷体/筷头材质：ABS/食品级PC；3.3指环固定筷指环固定，不易脱落；内置弹簧，可自动张开。1. 指环固定勺其结构特点如下：

4.1指环固定勺长约24.5cm；4.2指环固定勺材质为ABS+304不锈钢；4.3方便拆卸，手柄中空，可增加配重；指环；固定，方便抓握；勺头可360度任意旋转。1. 防洒碗其结构特点如下：

5.1防洒碗尺寸为12.5\*8cm；5.2防洒碗材质为食品级PP，硅胶；5.3采用分体设计，吸盘可拆卸；高护挡设计防止食物洒出。 | 10套 |  |  | 150元 | 3年 |
| 12 | 穿鞋、穿袜辅具 | 1.鞋拔和穿袜器，手握部分防滑材料，摩擦力好；2.穿袜器塑料部分对人体无害，牵引绳牢固不易折断；3.能提供至少两种大小型号。 | 10套 |  |  | 100元 | 2年 |
| 13 | 手摇护理床 | 1.材质：优质冷轧钢板一体冲压成型（带透气孔），床头、尾板采用 ABS 高级工程塑料。使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺；2.规格：200\*90\*50cm；3.配折叠式护栏，不锈钢立柱，结实耐用；4.脚轮带独立刹车功能、抗磨、转动灵活，无噪声；5.配有大小合适的床垫，优质海绵，防水面料，可拆卸易清洗；6.背部上升≥80°，腿部上升≥20°；7.承重≥200kg。 | 1件 |  |  | 1500元 | 3年 |
|  | 合计 |  | 346件 |  |  |  |  |

备注： 1、所报价格保留小数点后两位。

 2.如果免费请在相应栏内注明“免费”，如果含在产品价格中则填“已含入报 价中”，不留空白。

3.单价超最高投标单价限价的作为无效标处理。

供应商名称（盖章）：

日期： 2025年 月 日

四、**对采购内容及总体要求的响应**

含山县残疾人联合会：

安徽熠成城市规划设计有限公司：

经过认真研究“2025年含山县残疾人联合会基本辅助器具采购项目（项目编号：AHYC-2025-033 ）”采购文件中所列采购内容及总体要求，我公司确认，对采购文件所列采购内容及总体要求，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”

采购内容及总体要求偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 采购文件中采购内容及总体要求 | 采购文件中采购内容及总体要求 | 供应商的响应内容  | 偏离及影响（正 偏离/负偏离） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商（盖单位公章）：

 注：1、“符合”指与采购文件要求一致，“正偏离”指优于采购文件要求； “负偏离”指低于采购文件要求。

2.无论正偏离或负偏离，供应商均需在“供应商的响应内容”一栏中列明 响应的详细内容，否则视同供应商响应情况为“符合”。

3.如供应商未在上述偏离表中填写内容，视同供应商响应情况为“符合”。

供应商名称（盖章）：

日期： 2025年 月 日

**五、****对合同条款的响应**

含山县残疾人联合会：

安徽熠成城市规划设计有限公司：

经过认真研究：“2025年含山县残疾人联合会基本辅助器具采购项目（项目编号：AHYC-2025-033 ）”采购文件中所列合同条款， 我公司确认，对采购文件所列合同条款，除下列偏离表所列情况外， 我方响应情况全部为“符合”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件中合同条款 | 采购文件中合同 | 供应商的响应内容  | 偏离及影响（正 偏离/负偏离） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商盖章： 注：1、“符合”指与采购文件要求一致，“正偏离”指优于采购文件要求； “负偏离”指低于采购文件要求。 2、无论正偏离或负偏离，供应商均需在“供应商的响应内容”一栏中列明 响应的详细内容，否则视同供应商响应情况为“符合”。 3、如供应商未在上述偏离表中填写内容，视同供应商响应情况为“符合”

供应商名称（盖章）：

日期： 2025年 月 日

**六、服务方案（略）**

# 七、法定代表人身份证明及授权委托书

**（一）法定代表人身份证明**

供应商名称：

单位性质：

地 址：

所属区县（省、市、区）：

成立时间：年月日

经营期限：

供应商纳税人识别号：

姓名：性别：年龄：职务：系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

日期：2025年 月 日

**（二）授权委托书**

本授权书声明：（供应商名称）的 （ 法定代表人姓名、职务）代表本公司委托（委托代理人的姓名、职务）为我方的合法代理人，参加“2025年含山县残疾人联合会基本辅助器具采购项目（项目编号：AHYC-2025-033）”评审答疑、合同签订以及合同执行等，可以用我方名义全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

法定代表人签字： ；

委托代理人签字： 。

供应商名称（加盖公章）：

日期： 2025年 月 日

附： 1、委托代理人身份证正反面复印件

2. 委托代理人联系方式（手机）：

**八、各类资质证书及其他重要资料**

**（一）各类资质证书**

1.营业执照或事业单位法人证书复印件

2.税务登记证复印件（如供应商提供了“三证合一”的新版营业执照，无需提供税务登记证）

3.满足本项目相关证书复印件；

**（二）其他重要资料**

能证明供应商所提供服务满足本项目服务要求的其他证明文件

**（以上资料都需要加盖供应商公章）**